L298N是两路H桥，可以同时驱动两路电机，两路电机互不干扰。每路电机只需要使用一个PWM和两个普通IO口就能实现电机调速及正反转。

